**Dados de dimensionamento do espaço funcional necessário para a inclusão da Prodam no projeto de implantação do CMGI.**

Nº de Funcionários: 1.210

Espaço funcional (m²): 14.500 m² (sem considerar a área do Data Center)

Vagas de garagem: 950

Sala de Vídeo Conferência: 01

Sala de reunião: 12

Sala de Treinamento: 13

Auditório: 01

Sala de Gerência: 10

Sala de Presidência/VP/Diretoria: 06

Obs.1: As salas mencionadas são salas separadas por divisórias

Obs.2: Considerou-se para a nova Sede, a transferência dos serviços de almoxarifado, arquivo inativo, equipes dos Núcleos de Serviços e Microinformática (GIP), que atualmente estão na Unidade Pedro de Toledo e do Centro Educacional Rosângela Diegues, que funciona na Escola do Servidor Público.

**Dados de dimensionamento do espaço de datacenter necessário para a inclusão da Prodam no projeto de implantação do CMGI.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREAS DATA CENTER SITE BARRA FUNDA** | | | | |
|  |  | **SITUAÇAO PARA 5 ANOS** | **TIPO DE AREA** | **AREA COM VIDRO / JANELA** |
|  |  |  |  |  |
| TIPO DE ESTRUTURA |  | Em vão livre | Área interna |  |
| PÉ DIREITO |  | 5 metros | Área interna |  |
| LOCALIZAÇAO NO PREDIO |  | 1º andar | Área interna |  |
| ESPAÇO PARA SALA SERVIDORES |  | 300 m² | Área interna | Área fechada sem janela |
| ESPAÇO PARA SALA COFRE |  | 200 m² | Área interna | Área fechada sem janela |
| ESPAÇO PARA AREA TELECOM |  | 120 m² | Área interna | Área fechada sem janela |
| ESPAÇO AREA OPERACIONAL |  | 100 m² | Área interna | Área com janelas |
| **AREA SUBTOTAL** |  | **720 m²** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **AREA INFRAESTRUTURA** | | | |  |
| ESPAÇO AREA NOBREAK |  | 150 m² | Área interna | Área fechada sem janela |
| ESPAÇO AREA GERADORES |  | 150 m² | Interna ou externa | Área fechada sem janela |
| **AREA SUBTOTAL** |  | **300 m²** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **AREA TOTAL** |  | **1020 m²** |  |  |
| **AREA EXTERNA** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **SITUAÇAO PARA 5 ANOS** |  |  |
|  |  | 2000 Kva | Área interna |  |
| RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL / DIESEL |  | 3000 LITROS | Área externa |  |